Servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residual

(Art. 78 Fracc. III A)

* **TIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL**

|  |
| --- |
| **TRATAMIENTO PRIMARIO:** 1.- Tanque Imhoff |
| **TRATAMIENTO SECUNDARIO**: 1.-Lodos Activados convencional 2.- Lodos Activados de Aereación Extendida 3.- Pantano Artificial 4.-Lodos Activados de alta tasa 5.-Laguna de Oxidación 6.-Lodos Activados + R.A.F.A. 7.-Tanque Bioenzimatico +Lodos Activados. |